2.pielikums

Cenu aptaujas **“**Biroja mēbeļu piegādes pakalpojums

SIA “Ķekavas nami” vajadzībām” nolikumam

**Tehniskās prasības un finanšu piedāvājums**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Mēbeles veids | Tehniskās prasības  | Skaits | Cena par vienu vienību |
| 1. | **Galdi** |  |
| 1.1. | L veida rakstāmgalds ar labo vai kreiso sēdvietas izvietojumu  | **Galda virsmas materiāls**: laminēta kokskaidu (LKSP) plātne (virsmas biezums - vismaz 23 mm) vai augstspiediena laminēts (HPL) kompaktais panelis (virsmas biezums - vismaz 12 mm) vai kompakta blīvuma kokšķiedru plātnes (CDF) panelis (virsmas biezums - vismaz 16 mm)**Izmēri:** 1500**-**1600x1200-1400x750 mm**Kājas**: galda kājas savstarpēji savienotas ar metāla rāmi, augstumaregulēšanas iespējas - vismaz 10 mm, kāju diametrs - vismaz 40 mm **Priekšējas nosegpanelis (materiāls, izmērs un krāsa saskaņota ar galda virsmu)****Savienojumi**: savienojumos izmantota profilēta metāla plātne, metāla biezums vismaz 1,5 mm**Virsmas krāsa**: pēc pasūtītāja izvēles, piem., Nabucco R20169, **Atvilktņu bloka izmēri**: vismaz 400 mm x galda dziļumam x 750 mm, atvilktnes vienāda augstuma **Kabeļu izvades kanāls**, kabeļu izvada nosegvāks ar D - vismaz 60 mm, kabeļu grozs**Procesora turētājs, procesora novietošanai zem galda** | 8 |  |
| 1.2. | L veida elektriski augstumā regulējams galds | **Galda virsmas materiāls:** Laminēta kokskaidu (LKSP) plātne (biezums -  25 mm), elektriski regulējams augstumā, ar 3 motoriem un pacelšanas mehānismu zem galda.**Izmēri: 1600x1200 mm, pamatgalda virsmas P - 800 mm, papildgalda virsmas P- vismaz 500 mm vai atbilstoši pamatgalda platumam****Vadu kabeļu grozs/kanāls: vertikālo vadu kanāls, metāls (70 cm garš)** **Priekšējas nosegpanelis - perforēta tērauda loksne, krāsots ar pulverkrāsu , h ~ 400 mm visā galda garumā, Procesora turētājs, procesora novietošanai zem galda** | 1 |  |
| 1.3. | Taisnstūra (sanāksmju) galds | **Galda virsmas materiāls**: laminēta kokskaidu (LKSP) plātne (virsmas biezums - vismaz 23 mm) vai augstspiediena laminēts (HPL) kompaktais panelis (virsmas biezums - vismaz 12 mm) vai kompakta blīvuma kokšķiedru plātnes (CDF) panelis (virsmas biezums - vismaz 16 mm)**Izmēri:** 1500x850 x750 mm**Virsmas krāsa**: pēc pasūtītāja izvēles, piem., Nabucco R20169, **Kājas**: 4, metāla | 2 |  |
| 1.4. | Konferenču galds, ar lokveida garākajām sānu malām vai ovālas formas (pēc pasūtītāja izvēles) | **Galda virsmas materiāls**: laminēta kokskaidu (LKSP) plātne (biezums - vismaz 18 mm) vai augstspiediena laminēts (HPL) kompaktais panelis (biezums - vismaz 12 mm) vai kompakta blīvuma kokšķiedru plātnes (CDF) panelis (biezums - vismaz 16 mm)**Izmēri:** 2400x1200x750 mm (platums platākajā galda vietā galda vidū)**Virsmas krāsa**: pēc pasūtītāja izvēles, piem., Nabucco R20169, **Rāmis, kājas**: metāla rāmis, 2-3 metāla kāju pāri, pelēka alumīnija krāsa | 2 |  |
| 1.5. | Galdam papildus pievienojamās virsmas | Virsmas materiāls un krāsa saskaņota ar konkrēto mēbeļu komplektu.**Izmēri**: Pieskaņots galda daļas izmēram | 1 |  |
| 2. | **Dokumentu skapji** |
| 2.1. | Dokumentu skapis, šaurais, stiprināms pie sienas  | **Materiāls**: laminēta kokskaidu (LKSP) plātne (biezums - vismaz 18 mm) vai augstspiediena laminēts (HPL) kompaktais panelis (biezums - vismaz 12 mm) vai kompakta blīvuma kokšķiedru plātnes (CDF) panelis (biezums - vismaz 16 mm)**Apraksts**: 5 vaļēji plaukti, komplektā regulējams stiprinājums skapja piestiprināšanai pie sienas**Izmēri:** 1800x400x400 mm/**Kājas**: vismaz 22 mm ar augstuma regulāciju**Virsmas krāsa**: pēc pasūtītāja izvēles, piem., Nabucco R20169 | 1 |  |
| 2.2. | Dokumentu skapis (lielais) | **Materiāls**: laminēta kokskaidu (LKSP) plātne (biezums - vismaz 18 mm) vai augstspiediena laminēts (HPL) kompaktais panelis (biezums - vismaz 12 mm) vai kompakta blīvuma kokšķiedru plātnes (CDF) panelis (biezums - vismaz 16 mm)**Apraksts**: 3 vaļēji plaukti, divviru durvis apakšējā daļā ar 2 plauktiem**Izmēri:** 1800-2000x800-900x400-500mm**Kājas**: vismaz 22 mm ar augstuma regulāciju**Virsmas krāsa**: pēc pasūtītāja izvēles, piem., Nabucco R20169 | 6 |  |
| 2.3. | Dokumentu skapis (vidējais) | **Materiāls**: laminēta kokskaidu (LKSP) plātne (biezums - vismaz 18 mm) vai augstspiediena laminēts (HPL) kompaktais panelis (biezums - vismaz 12 mm) vai kompakta blīvuma kokšķiedru plātnes (CDF) panelis (biezums - vismaz 16 mm)**Apraksts**: 2 vaļējie plaukti, 2 divviru durvis apakšā ar 2 plauktiem**Izmēri:** 1050-1400x800-900x400-500 mm**Kājas**: vismaz 22 mm ar augstuma regulāciju**Virsmas krāsa**: pēc pasūtītāja izvēles, piem., Nabucco R20169 | 2 |  |
| 2.4. | Dokumentu skapis (zemais) | **Materiāls**: laminēta kokskaidu (LKSP) plātne (biezums - vismaz 18 mm) vai augstspiediena laminēts (HPL) kompaktais panelis (biezums - vismaz 12 mm) vai kompakta blīvuma kokšķiedru plātnes (CDF) panelis (biezums - vismaz 16 mm)**Apraksts**: 2 plaukti, 2 divviru durvis **Izmēri:** 750x800x 400-500 mm**Kājas**: vismaz 22 mm ar augstuma regulāciju**Virsmas krāsa**: pēc pasūtītāja izvēles, piem., Nabucco R20169 | 2 |  |
| 2.5. | Mobilais atvilktņu bloks | **Materiāls**: laminēta kokskaidu (LKSP) plātne (biezums - vismaz 18 mm) vai augstspiediena laminēts (HPL) kompaktais panelis (biezums - vismaz 12 mm) vai kompakta blīvuma kokšķiedru plātnes (CDF) panelis (biezums - vismaz 16 mm)/ / **Apraksts**: ar 3 vienāda augstuma atvilktnēm un riteņiem ar blokatoru **Izmēri:** 600x400-450x450-600 mm**Krāsa**: pēc pasūtītāja izvēles, piem., Nabucco R20169 | 3 |  |
| 3. | **Drēbju skapji** |
| 3.1. | Drēbju skapis birojam, viendurvju, stiprināms pie sienas | **Materiāls**: laminēta kokskaidu (LKSP) plātne (biezums - vismaz 18 mm) vai augstspiediena laminēts (HPL) kompaktais panelis (biezums - vismaz 12 mm) vai kompakta blīvuma kokšķiedru plātnes (CDF) panelis (biezums - vismaz 16 mm)/**Apraksts**: ar drēbju uzkarināšanas stangu un plauktu cepuru un sīklietu novietošanai, komplektā regulējams stiprinājums skapja piestiprināšanai pie sienas **Izmēri:** 1800x600x400 mm**Kājas**: vismaz 22 mm ar augstuma regulāciju K**rāsa**: pēc pasūtītāja izvēles, piem., Nabucco R20169 | 2 |  |
| 3.2. | Drēbju skapis birojam, divdurvju, stiprināms pie sienas | **Materiāls**: laminēta kokskaidu (LKSP) plātne (biezums - vismaz 18 mm) vai augstspiediena laminēts (HPL) kompaktais panelis (biezums - vismaz 12 mm) vai kompakta blīvuma kokšķiedru plātnes (CDF) panelis (biezums - vismaz 16 mm)/ **Apraksts**: ar drēbju uzkarināšanas stangu un plauktu cepuru novietošanai, komplektā regulējams stiprinājums skapja piestiprināšanai pie sienas**Izmēri:** 1800-2000x800-900x400-500 mm**Kājas**: AD - vismaz 22 mm ar augstuma regulāciju**Krāsa**: pēc pasūtītāja izvēles, piem., Nabucco R20169 | 1 |  |

 Mēbeļu izmēri ir orientējoši. Cenā iekļauta bāzes furnitūra. Papildus furnitūras (piem., atvilktņu slēdzene), ja tāda būs, cena tiek noteikta atbilstoši EIS sistēmā esošai cenai pasūtīšanas dienā.

Pretendenta likumīgais vai pilnvarotais pārstāvis:

\_\_\_\_\_\_\_/*norādīt amatu, vārdu, uzvārdu*/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU