*1.pielikums*

*Cenu aptaujas „Kokskaidu granulu piegāde SIA “Ķekavas nami” katlu mājai Daugmalē”*

*nolikumam*

Tehniskā specifikācija

kokskaidu granulu piegādes cenu aptaujai

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. p.k.** | **Kritērijs** | **Prasība** | | **Pretendenta piedāvājuma apraksts** |
| **1.** | Kvalitātes kritērijs | * 1. Kvalitātes prasības atbilstoši ENplus A1 klasei, http://www.enplus-pellets.lv/wp-content/uploads/2016/03/ENplus-rokasgramata-3.0-Latvijas-versija.-3.-dala.pdf | |  |
| * 1. Granulām jābūt ražotām no 100% tīras koksnes, bez smiltīm, līmes un citiem ķīmiskiem un mehāniskiem piejaukumiem. | |  |
| **2.** | Piegādes prasības | 2.1. Pretendenta piedāvātais piegādes termiņš pēc pasūtījuma saņemšanas (dienās)[[1]](#footnote-1) | |  |
| 2.2. Granulu piegāde un iekraušana 31 m³ tvertnē ar pneimatisko padevi no mašīnas. | |  |
| **3.** | Prasības granulām | 3.1. Granulu diametrs 6-8 mm | |  |
| 3.2. Granulu garums līdz 40 mm | |  |
| 3.3. Siltumspēja - ne mazāka kā 4,2 mwh/t | |  |
| 3.4. Pelnu saturs līdz 0,7% no sadedzināšanas tilpuma | |  |
| 3.5. Smalko daļiņu saturs līdz 1% | |  |
| 3.6. Pelnu kušanas temperatūra >815 °C | |  |
| **4.** | Piegādes grafiks | Piegādes apjoms (tonnās) | Piegādes apjoms (MWh) |  |
| Oktobris | 25,0 | 101 |  |
| Novembris | 30,0 | 127 |  |
| Decembris | 48,0 | 200 |  |
| Janvāris | 60,0 | 253 |  |
| Februāris | 40,0 | 168 |  |
| Marts | 28,0 | 118 |  |
| Aprīlis | 15,0 | 63 |  |
|  | Kopā | **246,0** | **1030** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Vārds, uzvārds |  |
| Amats |  |
| Datums |  |

1. Pēc pasūtītāja pieprasījuma prece jāpiegādā 3 darba dienu laikā. [↑](#footnote-ref-1)