1. pielikums

*Cenu aptaujas*

“Dūmvadu un dabīgās ventilācijas skursteņu remonts

Gaismas ielā 3*” nolikumam*

**Tehniskā specifikācija**

**Cenu aptaujas priekšmets:** Dabīgās ventilācijas un dūmvadu skursteņu (virs jumta daļas) remonts, lai novērstu pārbaudes aktā (pielikumā) konstatētās neatbilstības.

**Darba uzdevumi:**

* + 1. Veikt sešu skursteņu (1 gāzes dūmvads, 4 dūmvadi, 11 dabīgās ventilācijas kanāli) demontāžu (vidēji 30 cm zem jumta līmeņa, ja demontāžas laikā neatklājas slēptie defekti)
		2. Skursteņu mūrēšana (ar pilno apdares ķieģeļi, kas paredzēts skursteņa mūrēšanai virs jumta daļas) ar apmalu. Toni saskaņot ar Pasūtītāja pārstāvi.
		3. Skursteņa pieslēgšana pie viļņotā jumta seguma.
		4. Būvgružu utilizācija un objekta sakopšana pēc darbu pabeigšanas.
		5. Kopējo ventilācijas kanālu tīrīšana un vilkmes pārbaude katrā dzīvoklī (ja dzīvokļa īpašnieks nodrošina piekļuvi).

**Darbu izpildes termiņš:** astoņas nedēļas**,** bet ne ilgāk par2023.gada 15.septembri.

**Vispārējās prasības darbu veikšanai**

 Būvdarbu izpildes laikā Izpildītājam jāievēro būvniecības un darba drošības jomu regulējošo normatīvo aktu prasības un Pasūtītāja norādījumi.

 Darbu izpildes gaitā ir jāveic visi nepieciešamie drošības pasākumi, lai nepieļautu
iespējamos bojājumus ēkai, komunikāciju tīkliem, apstādījumiem vai kokiem, trešo personu mantai, uzņemoties atbildību par jebkādiem nodarītiem bojājumiem, kas radušies tā darbības rezultātā.

Pirmajā darba dienā Objektā jāuzstāda pārvietojamā WC. Par elektrības pieslēguma un ūdens ņemšanas vietu, WC novietošanu, būvmateriālu novietošanu, būvgružu konteinera novietošanu un citiem jautājumiem vērsties pie Pasūtītāja pārstāvja U.Alpa-Lūka (27868329). Pasūtītājs sedz visus ar Būvdarbiem saistītos izdevumus par elektroenerģiju, ūdens apgādi un kanalizāciju visā Objekta Būvdarbu laikā.

Darbus, kas saistīti ar paaugstinātu troksni vai vibrāciju, veikt normālajā darba nedēļā (no pirmdienas līdz piektdienai) no plkst. 8.00 līdz 17.00.

 Būvuzņēmējs atbild par būvmateriālu un iekārtu piegādi būvlaukumā un būvgružu
transportēšanu uz izgāztuvi. Neveidot utilizējamo materiālu ilgstošus (vairāk par 10 dienām) uzkrājumus objektā. Katru dienu veikt piesārņotās teritorijas sakopšanu (līdz darba laika beigām).

 Būvuzņēmējs normālajā darba nedēļas laikā (8.00-17.00) var īslaicīgi ierobežot satiksmi posmu gar būvobjektu, uzstādot ceļazīmes un informatīvo paziņojuma stendu par satiksmes ierobežojumiem.

 Pēc remontdarbu pabeigšanas, aizvākt būvmateriālus un to pārpalikumus, sakārtot to laikā skartās teritorijas.