1.pielikums

Cenu aptaujas „Kokskaidu granulu piegāde SIA “Ķekavas nami” katlu mājai Daugmalē, Ķekavas novadā”

ID Nr. ĶN 2023/CA/1 nolikumam

Tehniskā specifikācija

kokskaidu granulu cenu aptaujai

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr. p.k.** | **Kritērijs** | **Prasība** | **Pretendenta piedāvājuma apraksts** |
| **1.** | Kvalitātes kritērijs | * 1. Kvalitātes prasības atbilstoši ENplus A1 klasei, http://www.enplus-pellets.lv/wp-content/uploads/2016/03/ENplus-rokasgramata-3.0-Latvijas-versija.-3.-dala.pdf |  |
| * 1. Granulām jābūt ražotām no 100% tīras koksnes, bez smiltīm, līmes un citiem ķīmiskiem un mehāniskiem piejaukumiem. |  |
| **2.** | Piegādes prasības | 2.1. Pretendenta piedāvātais piegādes termiņš pēc pasūtījuma saņemšanas (dienās)[[1]](#footnote-1) |  |
| 2.2. Granulu piegāde BIG-BAG maisā |  |
| 2.3. Granulu piegāde un iekraušana 31 m³ tvertnē ar pneimatisko padevi no mašīnas. |  |
| **3.** | Prasības granulām | 3.1. Granulu diametrs 6-8 mm |  |
| 3.2. Granulu garums līdz 40 mm |  |
| 3.3. Siltumspēja - ne mazāka kā 4200 kcal/kg |  |
| 3.4. Pelnu saturs līdz 0,7% no sadedzināšanas tilpuma |  |
| 3.5. Smalko daļiņu saturs līdz 1% |  |
| 3.6. Pelnu kušanas temperatūra >815 °C |  |
| **4.** | Piegādes grafiks | Piegādes apjoms (tonnās) |  |
| Septembris | 2,5 |  |
| Oktobris | 30,5 |  |
| Novembris | 37,0 |  |
| Decembris | 58,0 |  |
| Janvāris | 65,5 |  |
| Februāris | 63,0 |  |
| Marts | 55,0 |  |
| Aprīlis | 28,5 |  |
|  | Kopā | 340,00 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Vārds, uzvārds |  |
| Amats |  |
| Datums |  |

1. Pēc pasūtītāja pieprasījuma prece jāpiegādā 3 darba dienu laikā. [↑](#footnote-ref-1)