1.pielikums

Cenu aptaujai “Ūdens skaitītāju ar attālinātu datu nolasīšanas funkciju

nomaiņas pakalpojums SIA “Ķekavas nami” klientiem”

**Tehniskā specifikācija**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Veicamais darbs | Prasības | Atbilstības apliecinājums |
| 1. | Skaitītāja nomaiņas laika saskaņošana | Izpildītājs veic saziņu ar Pasūtītāja norādīto māju dzīvokļa īpašnieku vai tā pārstāvi par abpusēji ērtāko laiku, t.sk., arī ārpus darba laika |  |
| 2. | Skaitītāja noņemšana un uzstādīšana | Izpildītājs veic ūdens skaitītāju, kas aprīkoti ar attālinātās nolasīšanas moduli nomaiņu ar Pasūtītāja izsniegto verificēto skaitītāju |  |
| Izpildītājs noņemtos skaitītājus nodot Pasūtītāja kontaktpersonai ne vēlāk kā piecu darba dienu laikā |  |
| Radio moduļa nomaiņa | Demontē esošo radio moduli montē uz jaunā skaitītā. Veic attālināti nolasāmo skaitītāju datu izmaiņas abās Pasūtītāja datu apstrādes programmās. | Ja ir cits risinājums, sniedz pamatojumu, kādā veidā saglabāsies vēsturiskie dati |
| 3. | |  |  | | --- | --- | | Skaitītāju plombēšana |  | | Izpildītājs plombēšanu veic ar savu plombēšanas materiālu uzreiz pēc skaitītāja uzstādīšanas |  |
| 4. | Nomaiņas akta sagatavošana | Izpildītājam jāsagatavo akts (var būt Izpildītāja forma) divos eksemplāros, kurā fiksē nomaiņas datum, noņemtā skaitītāja numuram, rādījumu noņemšanas brīdi un uzstādītā skaitītāja numuru, tā sākotnējo rādījumu, kā arī uzstādītās plombes numuru |  |
| Sagatavotos aktus par darbu izpildi paraksta darba veicējs un īpašnieks vai tā pārstāvi, kura dzīvoklī skaitītājs tiek uzstādīts. Viens akta eksemplārs tiek nodots īrniekam. |  |
| Otru akta eksemplāru, kopā ar paveikto darbu pieņemšanas - nodošanas aktu, Izpildītājs reizi nedēļā iesniedz Pasūtītājam |  |
| 5. | Darba garantijas termiņš | Noturība pret ūdens noplūdi – 3 mēneši |  |
| 6. | |  |  | | --- | --- | | Bojājumu novēršanas termiņš garantijas laikā |  | | Nepareizi uzstādītu skaitītājiem – vienas dienas laikā no paziņošanas brīža |  |
| Attālināti nolasāmo skaitītāju reģistrēšanas kļūdu novēršana – nedēļas laikā |  |