1.pielikums

Cenu aptaujai “Ūdens skaitītāju ar attālinātu datu nolasīšanas funkciju

 nomaiņas pakalpojums daudzdzīvokļu mājās SIA “Ķekavas nami” klientiem”

**Tehniskā specifikācija**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Veicamais darbs | Prasības | Atbilstības apliecinājums |
| 1. | Skaitītāja nomaiņas laika saskaņošana | Izpildītājs veic saziņu ar Pasūtītāja norādīto māju dzīvokļa īpašnieku vai tā pārstāvi par abpusēji ērtāko laiku, t.sk., arī ārpus darba laika |  |
| 2. | Jauna ūdens skaitītāja uzstādīšana radio moduļa nomaiņa | Izpildītājs uzstāda jaunu (nelietotu) ūdens skaitītāju, ko aprīko ar esošo attālinātās nolasīšanas moduli. |  |
| 3. |

|  |  |
| --- | --- |
| Skaitītāju plombēšana  |   |

 | Izpildītājs plombēšanu veic ar savu plombēšanas materiālu uzreiz pēc skaitītāja uzstādīšanas |  |
| 4. | Nomaiņas akta sagatavošana | Izpildītājam jāsagatavo akts (var būt Izpildītāja forma) divos eksemplāros, kurā fiksē nomaiņas datum, noņemtā skaitītāja numuram, rādījumu noņemšanas brīdi un uzstādītā skaitītāja numuru, tā sākotnējo rādījumu, kā arī uzstādītās plombes numuru |  |
| Sagatavotos aktus par darbu izpildi paraksta darba veicējs un īpašnieks vai tā pārstāvi, kura dzīvoklī skaitītājs tiek uzstādīts. Viens akta eksemplārs tiek nodots īrniekam. |  |
| Otru akta eksemplāru, kopā ar paveikto darbu pieņemšanas - nodošanas aktu, Izpildītājs reizi nedēļā iesniedz Pasūtītājam  |  |
| 5. | Datu apmaiņa par Elvaco portālā reģistrētiem skaitītājiem | Izpildītājs iesniedz informāciju Pasūtītāja pārstāvim e-pastā (Nolikuma 1.3.punkts) par nomainītajiem skaitītājiem un to radio moduļiem, lai pasūtītājs veiktu izmaiņas tikai tam pieejamajā datu bāzē |  |
| 6. | Darba garantijas termiņš  | Noturība pret ūdens noplūdi – 3 mēneši |  |
| 7. |

|  |  |
| --- | --- |
| Bojājumu novēršanas termiņš garantijas laikā  |  |

 | Nepareizi uzstādītu skaitītājiem – vienas dienas laikā no paziņošanas brīža |  |
| Attālināti nolasāmo skaitītāju reģistrēšanas kļūdu novēršana – nedēļas laikā |  |