**Minimālās prasības gāzes katlu piegādei SIA “Ķekavas nami” katlu mājai Valdlaučos**

SIA “Ķekavas nami” veic katlu mājas modernizāciju Valdlaučos, Meistaru ielā 37 un lūdz piedāvāt divus kondensācijas tipa gāzes apkures katlus ar kopējo jaudu 1300 kW (pie temperatūru režīma 50/30 °C) ar atbilstošiem dabasgāzes degļiem un katlu kaskādes vadības automātiku. Ņemt vērā paplašināšanas iespējas. Pievienojot trešo katlu.

**Tehniskās prasības gāzes katliem un piegādei**:

- siltumapmaiņas virsmas veidotas no nerūsējošā tērauda;

- maksimālā padeves temperatūra 95 °C;

- katlu drošības temperatūra 110 °C;

- maksimālais darba spiediens 6 bar;

**Maksimāli pieļaujamie izmēri katram katlam**:

Platums - ne vairāk kā 750 mm;

Garums - ne vairāk kā 1430 mm;

Augstums - ne vairāk kā 1998 mm.

Izmērus nosaka telpas gabarīt.

**Piegādes termiņš –** ne vēlāk kā 2 (divi) mēneši pēc līguma noslēgšanas

**Piedāvājuma vērtēšanas kritērijs** – zemākā cena, ja piedāvājums atbilst tehniskajām rasībām.

**Priekšapmaksa** - ne vairāk kā 30 (trīsdesmit) % no līguma summas.

**Piedāvājums jāiesniedz**: info@kekavasnami.lv un ilgonis@kekavasnami.lv līdz **2025.gada 17.jūnijam plkst 15.00**

**Kontaktpersona** par katlu iekārtām – galvenais inženieris Jānis Freibergs tālr.2925587.